附件：

**一、采购需求**

**1.技术性能指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| 1 | 全彩监控摄像头 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，支持柔光灯补光，内置麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light快门1/3 s~1/100,000 s宽动态120 dB调节角度水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；自带8/16/16个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；可实现手机远程预览/回放/配置。 |
| 3 | 视频监视器 | 背光源类型LED 像素间距 0.36375 (H) mm × 0.36375(V) mm 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 380 cd/m² 可视角178°(H) / 178°(V) 色深度 8 bit, 16.7 M对比度4000 : 1 |
| 4 | 交换机 | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q (GVRP)、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IGMP Snooping v1/v2/v3网络标准；支持Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1，2，3，9) 、SNMPV2C；支持广播风暴防护，支持QoS技术，支持线缆检测，支持POE&POE+ 兼容IEEE802.3az(EEE)国际标准节能技术 提供丰富的供电保护功能，保障受电设备安全 |
| 5 | 硬盘 | 存储：≥6T；硬盘类型：3.5英寸SATA3；转速：≥7200RPM；缓存：≥256M。 |

**2.商务需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |
| 1.2交货期：合同签订后30日内（自然日）交付合同条款约定的货物或服务。 |
| 1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任。 |
| 1.4中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于报价方式 | 2.1国产货物2.1.1投标价必须是人民币含税价。2.1.2投标价包含所有费用，包含但不限于仪器设备辅助设施及配件购置、税费、包装、运输、保险、装卸、调试、技术服务、培训、检测、服务、质保期（质保期内设备及部件故障的更换，维修和退运返修）、售后服务等，验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。备注：本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |
| 3 | 关于付款方式 | ① 40%货款签订合同后支付；②设备到货安装验收合格后，凭双方确认的安装验收报告支付剩余的60%货款。 |
| 4 | 关于售后服务和培训 | 4.1中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果仪器设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 |
| 4.2中标人提供仪器设备的免费保修期至少1\_年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，并提供相关保修文件材料。 |
| 4.3中标人售后服务响应时间（24小时热线电话、email）：电话响应时间要求2小时内，到场响应时间要求24个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；email响应时间要求为24小时内。 |
| 4.4中标人必须能够随时提供全新备品，一旦设备出现问题必须保证全新备品能在24小时内到现场，48小时内解决相关问题。 |
| 4.5为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于买方的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员； |
| 4.6中标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。 |
| 4.7中标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意 |
| 5 | 关于安装、调试和验收 | 5.1中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前3天内与采购人进行场地安装事宜的确认。 |
| 5.2货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 |
| 5.3中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
| 5.4中标人应提前一周将发货信息提供给买方。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。中标人应协助采购人于到货后一周（7天）内将设备在安装基础上就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。验收期应最晚不迟于交货后90天内，除双方协商的特殊情况外。 |
| 5.5当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。 |
| 6 | 关于运输及包装方式 | 6.1货物到达采购人指点地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊设备应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。 |
| 7 | 关于违约责任 | 7.1由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%，累计不超过 5% 。如超过供货期45天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
| 7.2中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。 |
| 7.3其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。 |
| 8 | 关于质量及知识产权要求 | 8.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
| 8.2中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
| 8.3中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。 |

**二、响应文件格式**

**玉溪市畜禽疫病检测重点实验室设备（监控系统）采购项目**

响应文件

**供应商（公章）：**

**法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**1、法定代表人（负责人）身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（报价单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）第二代身份证正、反面复印件。

报价单位：（盖章）

日期： 年 月 日

**2、授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我公司签署本项目的响应报价的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：（签字） 性别： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：

报价单位：（盖章）

法定代表人（负责人）：（签字）

授权委托日期： 年 月 日

注：1、有授权委托时，需要此文件；

 2、须附委托代理人第二代身份证正、反面复印件。

**3、报价表（供应商自拟提供）**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 招标技术参数 | 技术参数响应情况 | 商务需求响应情况 | 响应报价 | 备注 |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**①报价要求：一次性不可更改报价；

②评审原则：在满足技术和商务条款的前提下，有效最低投标价成交原则；

③表格中填写内容可另附表格或者文字说明。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**4、报价单位资格证明文件:营业执照及相关资质证书等；**

**5、技术和商务响应承诺。**